Zadania domowe

**2.**

a) \15

255.254.0.0

11111111.11111110.00000000.00000000

b) \22

255.255.252.0

11111111.11111111.11111100.00000000

c) \9

255.128.0.0

11111111.10000000.00000000.00000000

**3.**

a) 255.248.0.0

11111111.11111000.00000000.00000000

2^19 – 1 = 524287

b) 255.255.252.0

11111111.11111111.11111100.00000000

2^10 – 1 = 1023

c) 255.255.255.254

11111111.11111111.11111111.11111110

2^1 – 1 = 1

**1.**

Dla DHCP: 1 pakiet wyśle,1 otrzyma

Dla ARP: 1 pakiet wyśle,1 otrzyma

Dla host: 12 pakietów wyśle

**Ogólnie: 14 pakietów wyśle,2 otrzyma(UDP)**